**Многомашинный посевной агрегат с производительностью 100 га/день**

В 2019 году компания «СелАгро» представила многомашинный посевной агрегат с шириной захвата 8 и 9 м. Главной задачей стало создание машины, с помощью которой можно повысить производительность и уложиться в сжатые сроки сева.

В результате были представлены сразу две модели агрегата: С-8Н и С-9Н с шириной захвата 8 и 9 м соответственно. Рядковый высев зерновых, зернобобовых, мелкосеменных культур и трав осуществляют двухдисковые сошники с усилием прижатия к почве 300 Н. Норма высева — 1-400 кг/га, ширина междурядий — 12,5 см. Следом идет прикатывающий каток, и завершают конструкцию пружинные загортачи. В стандартном оснащении есть маркеры, но от них можно отказаться в случае, если в хозяйстве реализуется высокая точность вождения с помощью GPS.

**За высокую производительность (100 га/день) отвечают следующие особенности машины:**

— **ширина захвата 8-9 м**, агрегат в таком случае состоит из двух 4-метровых сеялок или из трех 3-метровых сеялок, объединенных между собой сцепной рамой;

— **объем бункера каждого посевного модуля — 1600 л**, общего объёма которых хватает примерно на 10 га, кроме того можно установить надставные борта на 850 л для большей вместимости;

— **расход топлива — 2,5 кг на 1 га** (до 15 заправок за рабочую смену) в отличие от комбинированных посевных агрегатов, где расход топлива превышает 10 кг на 1 га;

— **механическая конструкция** обеспечивает стабильное качество высева независимо от оборотов двигателя и на уклонах, а также удерживает заданную глубину высева от 0,5 до 5 см;

— **способ агрегатирования — навесной**, благодаря которому машина более маневренна и менее подвержена воздействию климатических факторов.

Для работы с многомашинным посевным агрегатом подойдет трактор мощностью 300-350 л. с. (МТЗ-3022, МТЗ-3522) или классом трактора не ниже 5со спаркой колес. Рабочая скорость агрегата — не более 15 км/ч. Чтобы при транспортировке вписаться в транспортный габарит, агрегат устанавливается на специальную тележку и без проблем перевозится в нужную точку по дорогам общего или внутрихозяйственного пользования.

По сравнению с комбинированными посевными агрегатами конструкционно машина компании «СелАгро» проще и надежнее, поэтому риск простоев из-за поломок резко уменьшается. Опять же, если вышла из строя одна из сеялок, ее всегда можно отсоединить, продолжив работу на меньшей ширине захвата. Такой способ подойдет и для обработки узких и труднодоступных участков.

Сделать заказ можно по телефонам:  
+375 (17) 373-70-24, +375 (17) 373-70-25, +375 (29) 713-39-79, +375 (29) 693-01-26.