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Энерджинет и ТЭСС представили на РЭН технологию, которая обеспечивает устойчивость энергосистем при внешних угрозах
Москва, 16 октября 2026 года. На Российской энергетической неделе Энерджинет и ТЭСС представили технологию распределённой малой энергетики, которая обеспечивает устойчивость энергосистем даже при внешних атаках и каскадных авариях.
В основе технологии – интеллектуальная локальная энергосистема ИЛЭС. Это совместная разработка учёных Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и инженеров ТЭСС. Запатентованные способы управления ИЛЭС созданы под задачи российской энергетики, с учётом расстояний, климата и доступных источников энергии. ИЛЭС представляет собой энергоцентр рядом с потребителем: заводом, ЦОДом, жилым кварталом. Генерация, накопители, распределение энергии и автоматика действуют в нём как одно целое. Система интегрируется с централизованной сетью и может работать как параллельно, так и автономно. У неё нет единого центра управления, который можно вывести из строя: при аварии участок сети за доли секунды отделяется вместе с потребителями и продолжает функционировать. 
Следующая ступень развития технологии – объединение нескольких ИЛЭС в одну систему (территориально интегрированные ИЛЭС, или ТИЛИЭС) под управлением роевого ИИ экспертного типа. Энергоцентры внутри ТИЛИЭС согласуют работу без диспетчерского центра: если один узел выходит из строя, остальные перераспределяют нагрузку. Система сохраняет работоспособность при выходе из строя до 30% узлов. В отличие от нейросети, роевой ИИ действует по правилам, которые прописали инженеры, – как диспетчер по инструкции, только за миллисекунды. Каждое его решение проходит проверку допустимости действий.
«Сегодня энергетика страны строится вокруг крупных станций и подстанций, и авария в одном узле может обесточить целый район, – отмечает Александр Холдин, генеральный директор АО «ТЭСС». – Мы же предлагаем технологию, которая обеспечивает устойчивость энергосистем к внешним атакам и каскадным отключениям: если оборудование выходит из строя, система сама себя пересобирает. При этом мы не конкурируем с централизованной сетью, а дополняем её. Технология работает на открытой платформе, а значит, не зависит от одного поставщика. Это и есть суверенная энергетика нового поколения».
Техприсоединение к централизованным сетям по технологии ТЭСС обходится в 1,5-3 раза дешевле, чем по классической схеме: достаточно оборудования более низкого класса напряжения, например 35 кВ вместо 110 кВ, и одного трансформатора вместо двух. Киловатт-час локального энергоцентра – 3-6 рублей против 7-11 рублей из сети. Срок окупаемости решения – от 2 до 6 лет в зависимости от региона, цены газа и профиля нагрузки. Мощность наращивается блоками от 250 кВт до 200 МВт и более без переделки системы – можно вводить её поэтапно, по мере роста нагрузки.
Технология открывает возможности там, где энергия нужна быстро и надёжно: для ЦОДов, удалённых и изолированных территорий, ЖКХ северных городов. Спрос на неё формируется в новых и приграничных регионах, в Крыму, Белгородской и Воронежской областях. Она востребована на предприятиях с непрерывным циклом производства. Для разных типов объектов разработаны отраслевые модели.
«Самый дорогой киловатт-час – тот, которого не оказалось в момент остановки производства. Поэтому мы считаем не только цену на энергию, но и потери от простоя, стоимость надёжно доступной мощности и объём капитала, который заказчику необходимо вложить заранее. ИЛЭС объединяет эти параметры в единую экономику проекта, а 22-летний опыт ТЭСС позволяет превращать её в воспроизводимое решение для разных предприятий», – комментирует Аркадий Рождественский, коммерческий директор АО «ТЭСС».
Технология ИЛЭС описана в отраслевом стандарте. Он задаёт единые правила для проектирования и эксплуатации таких систем и открыт для всех участников рынка.
О ТЭСС
ТЭСС – российский технологический интегратор энергетической инфраструктуры полного цикла. Компания основана в 2004 году. Разрабатывает программно-технический комплекс и открытую архитектуру ТЭСС|ЛА, а также блочную автоматику для управления распределённой генерацией. В активе компании – 22 года работы с объектами большой энергетики, нефтехимии, нефтегаза и промышленности, более 800 реализованных проектов и 6 патентов РФ на ключевые алгоритмы управления.
Об Энерджинет
Энерджинет – направление Национальной технологической инициативы, которое объединяет российские компании в области интеллектуальной и распределённой энергетики.
Контактная информация для СМИ:
Юлия Неустроева, +7 993 003 08 60
Екатерина Чурбанова, +7 926 554 97 05
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